**陕西铁路工程职业技术学院**

**丝路苑主副食库增容扩建改造项目询价报价单**

**一、工程概况**

1、工程地点：临渭校区餐饮中心。

2、工程内容;在现有的食用油库里增加一个长5米\*宽2米\*高0.5米，砖砌的倒梯形体，贴瓷砖的米面专用防鼠堆放台;将现主食库西侧活动板房（尺寸、面积、工程等相关数据参加现场勘察单位自行测算）维修改造成食用油专用储存库；将洗消间西北侧活动板房（尺寸、面积、工程等相关数据参加现场勘察单位自行测算）维修改造成库房。

**二、工程要求**

1、米面专用防鼠堆放台：砖砌、贴好瓷砖后的最终高度为0.5米；瓷砖颜色为白色，尺寸为60\*60或80\*80均可；瓷砖缝应用白色美缝剂填充饱满；堆放台四周离墙地面应刷上绿色地板漆。

2、主食库西侧活动板房：现有屋顶四周应包上蓝色铁皮；屋顶重新辅上同尺寸蓝色彩钢瓦；屋顶与里外墙面接口处应先打上结构胶后，贴上150mm\*150mm\*1mm金属材质阴角条，再间隔不大于0.5米打上镙丝钉；里外墙面破损处应用金属材质的辅材修补完好后，喷涂上白色的防锈油漆，要求均匀无色差；现有的2个窗户用厚度大于1mm的钢板里外贴上；修补好门框，更换双合门，门朝外开，应能上锁；门里面安装高0.5米的防鼠板。

3、洗消间西北侧活动板房：现有屋顶四周应包上蓝色铁皮；屋顶重新辅上同尺寸蓝色彩钢瓦，门口处应向外延伸1米宽的彩钢瓦当雨棚；屋顶与里外墙面接口处应先打上结构胶后，贴上150mm\*150mm\*1mm金属材质阴角条，再间隔不大于0.5米打上镙丝钉；里外墙面破损处应用金属材质的辅材修补完好后，喷涂上白色的防锈油漆，要求均匀无色差；现有的2个窗户用厚度大于1mm的钢板里外贴上；修补好门框，更换双合门，门朝外开，应能上锁；门口加上宽200mm\*高50mm的挡水条，里面安装高0.5米的防鼠板；地面刷绿色地板漆。

4、工程总报价包含现有库房内物资的搬运费。

5、工期：20个日历日。

6、质保期：不低于6个月。

7、水电费结算方式：工程总金额的0.4%。

**三、工程报价**

1、总报价：人民币（大写） 小写： 元

2、工期： 天。

3、质保期： 月。

4、工程承诺：

报价单位：

报价单位法定代表人/被授权人（签字）：

联系电话：

 年 月 日